**PRILOG 2**

**TROŠKOVNIK**

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

Kraljevec na Sutli 132

49294 Kraljevec na Sutli

1. **Naručitelj:**  **OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI**
2. **Predmet nabave: NABAVA KOMUNALNE OPREME- ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI**

1. **Ponuditelj/Zajednica ponuditelja:**

................................................................................................................................................................

(U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio izvršavati pojedini član Zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu Zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako Zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost Ponuditelja iz Zajednice ponuditelja je solidarna.) nudi predmet nabave putem ovog Troškovnika, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj  | Naziv i opis stavke predmeta nabave  | Jed. mj.  | Kol.  | Jedinična cijena stavke € bez PDV-a  | Ukupna cijena stavke € bez PDV-a  |
| 1.           | KONTEJNER CINČANI 1100L STAKLO (Površina: vruće cinčana, debljina cinčanjasukladno EN ISO 1461:2010Debljina lima kontejnera: školjkakontejnera (dno kontejnera - ovalno,prednja i stražnja strana kontejnera)debljine lima 1,00 mm, bočne stranicekontejnera (lijeva i desna) debljine lima1,25 mmDimenzije i dizajn sukladno normi EN840-3Sigurnosni i zdravstveni zahtjevi sukladnonormi EN 840-6Izvedba sukladno normi EN 840-5Kotači: 4 okretna kotača promjera 200mm od pune gume: 2 (prednja) i 2(stražnja) bez kočnice, metalni dijelovikotača elektrolitski zaštićeni Pražnjenje kontejnera, automatom zapražnjenje kontejnera na kamionusmećaru (izvrtanjem kontejnera)Polukružni poklopac - jedna ručka zaotvaranje poklopca na poklopcuOznačavanje kontejnera sukladno normiEN 840-3Zapremine 1100 litaraZavarena /pričvršćena ruka poklopca inosača lisnatih opruga s unutrašnje straneOjačani cjevasti nosač lisnatih oprugaOjačan spoj kontejnera i nosača kotača usredini nosačaPolukružni poklopac kontejnera sa ručkomza otvaranje poklopca, prednji diogumiran tako da sprečava širenjeneugodnih mirisaRučno otvaranje kontejneraOpruge lisnate za zatvaranje kontejnera(dvije sa svake strane)Opruge za zatvaranje poklopca kontejnerazatvorene i zaštičene od udarca i vremenskih utjecaja (soli i sunca te drugih atmosferskih prilika)Uprešan (orebren) lim po obodukontejneraOtvor sa čepom na donjoj stranikontejnera za ispuštanje tekućina) | kom  | 10,00 |  |  |
|  2.           | OTVORENI KONTEJNER OD 7m³ (Za staklo, naljepnica STAKLOIzrađen je prema važećem DIN standardu30720 i prema standardu kvalitete EN ISO9001, EN ISO 14001, sigurnosti na raduOHSAS 45001, kao i proceduramakvaliteta zavarivanja DIN EN ISO 3834-2.Kontejner je izrađen od limova u kvalitetuS235JR debljine 4mm dno i 3mm stranicesa odgovarajućim statičkim ojačanjima..Dimenzije kontejnera DxŠxV su:3450x1900x1550 mm.. Korisni kapacitetkontejnera je 7 m3. U podu kontejnera suizbušene rupe zbog drenaže atmosferskevode. Kontejner je prilagođenmanipulaciji, odvoženju i pražnjenjukamionom autopodizačem (samopodizač).Antikorozivno je zaštićen 2x temeljnom i1x završnom bojom po želji kupca, aprema RAL karti) | kom  | 10,00 |  |  |
| **Cijena ponude bez PDV-a:**  |  |  |  |  |
| **PDV 25 %:**  |  |  |  |  |
| **Ukupna cijena ponude s PDV-om**  |  |  |  |  |

Datum: ..........................202\_\_.

 Ponuditelj:

 M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (potpis ovlaštene osobe )